Modèle à adapter n° 09-F-MOD18 - CDG 53 (mars 2022)

**Délibération n°\_\_\_\_\_**

**Portant attribution de l’indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants**



*Le conseil municipal (le conseil d’administration)*

*Sur rapport de Monsieur le Maire, (le Président)*

***Vu le code général de la fonction publique et notamment ses articles L712-1, L714-4 et L714-5.***

*Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale,*

*Vu le décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 fixant les modalités d’attributions et les taux des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants,*

*Vu l’arrêté du 30 août 2001 fixant les taux de base des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants,*

*Considérant que certains agents effectuent des tâches de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (indiquer les tâches),*

*Après en avoir délibéré,*

**décide :**

**Article 1 : Objet**

Il est institué une indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants au profit du personnel. L’indemnité peut être versée aux agents à l’occasion de travaux comportant certains risques d’accidents ou d’incommodités, malgré les précautions prises et les mesures de protection adoptées.

Les travaux de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(préciser la nature des travaux)* correspondent à \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(reprendre la dénomination exacte dans le tableau ci-joint)* et font l’objet de la catégorie\_\_\_\_\_\_\_ (*indiquer la catégorie, cf tableau joint)*)

*Catégorie 1 : risques de lésion organique ou d’accident corporel.*

*Catégorie 2 : risques d’intoxication ou de contamination*

*Catégorie 3 : les travaux incommodes ou salissants*

**Article 2 : Bénéficiaires**

Pourront bénéficier de cette indemnité, les agents \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(titulaires, stagiaires, non titulaires)*. *(Préciser éventuellement les fonctions ou le libellé de la fiche de poste).*

**Article 3** : **Taux**

Les taux sont ceux de l'arrêté ministériel du 30 août 2001 fixant les taux de base des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants. Le montant de l’indemnité est calculé par référence à un taux de base affecté d’un coefficient de pondération variant selon la nature des travaux et leur classification. Le montant est fixé pour une ½ journée de travail effectif.

Le taux de base pour la catégorie 1 est de 1,03 €, pour la catégorie 2 : 0,31 € et pour la catégorie 3 : 0,15 €

Les travaux \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(reprendre la dénomination exacte dans le tableau joint)* sont affectés d’un montant de base de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€ multiplié de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_base *(nombre de taux de base)* soit un montant total de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€ par ½ journée. *(voir l’annexe jointe)*

**Article 4 : Revalorisation**

Les montants de référence seront revalorisés par arrêté ministériel.

**Article 5** : **Crédits budgétaires**

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.

**Article 6 :** **Attributions individuelles**

Il ne peut être alloué plus d’un taux de base par demi-journée de travail effectif, à l’exception des indemnités de 1ère catégorie pour lesquelles il peut être alloué au maximum 2 taux de base par demi-journée de travail effectif. *(cf tableau joint)*

**Article 7** : **Périodicité**

La périodicité du versement sera mensuelle.

**Article 8** : **Exécution**

Le Maire et le Comptable public sont chargés chacun pour ce qui le concerne de l'exécution de la présente délibération qui sera transmise au représentant de l'Etat dans le département pour contrôle de légalité.

**Article 9** :

La présente délibération prendra effet au \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Article 10 :** **Voies et délais de recours**

Le Maire *(Président)* certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication.

Fait à \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

le \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Le Maire, *(Le Président),*

Annexe : Taux de l’indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants

Arrêté ministériel du 30 août 2001

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Travaux** | **Nombre de base** | **Montant en euros** |
| **Catégorie I :**  **Travaux présentant des risques d’accidents corporels ou de lésions organiques :** |  |  |
| Opérations employant des liants hydrocarbonés à haute température ; | 2 taux | 2,06 |
| Travaux comportant des déplacements sur parois verticales ou très pentues nécessitant l’emploi de techniques d’escalade ; | 2 taux | 2,06 |
| Utilisation de carotteuses de chaussées ou de sondeuses carotteuses de sols ; | 2 taux | 2,06 |
| Utilisation d’appareils à radioisotopes (gamma neutron). | 2 taux | 2,06 |
| Recherches sousmarines (travaux de) | 2 taux | 2,06 |
| Désobusages et de bombages (travaux de) | 2 taux | 2,06 |
| Plongée effectuée à l'aide d'un scaphandre autonome ou d'un scaphandre lourd | 2 taux | 2,06 |
| Travaux exécutés en environnement bruyant (niveau supérieur ou égal à 85 db) ; | 1 taux 3/4 | 1,80 |
| Travaux dans les carrières souterraines dont l’exploitation est abandonnée. | 1 taux 3/4 | 1,80 |
| Utilisation d'un outillage pneumatique (travaux de sablage, perforateur, marteau-piqueur, perceuse ébardeuse, brise-béton, dame vibrante) | 1 taux 3/4 | 1,80 |
| Conduite d'engins spéciaux de travaux publics (pelle hydraulique, tracteur seul ou avec équipement de terrassement, déblayeuse semi-portée et cylindre vibrant) | 1 taux 3/4 | 1,80 |
| Travaux dans les égoûts | 1 taux 3/4 | 1,80 |
| Travaux en cabine haute tension ; | 1 taux | 1,03 |
| Taille des arbres au-dessus de 8 mètres ; | 1 taux | 1,03 |
| Travaux de manutention avec engins élévateurs ; | 1 taux | 1,03 |
| Travaux en égouts, tranchées boueuses ou inondées, regards, chambres de vannes ou aqueducs exigus ou particulièrement insalubres ou dangereux (désignés par arrêté) ; | 1 taux | 1,03 |
| Utilisation de ponts roulants ; | 1 taux | 1,03 |
| Travaux sous tension électrique ; | 1 taux | 1,03 |
| Essais routiers et contrôles exécutés sur chaussées sous circulation. | 1 taux | 1,03 |
| Travaux de manutention avec engins élévateurs | 1 taux | 1,03 |
| Essais de moteur à turbine (travaux d’) | 1 taux | 1,03 |
| Conduite de machines offset, massicots et presses rotatives ; | 1/2 taux | 0,52 |
| Travaux sur scies à ruban, toupies raboteuses et dégauchisseuses ; | 1/2 taux | 0,52 |
| Peinture ou vernissage au pistolet ; | 1/2 taux | 0,52 |
| Travaux sur plates-formes suspendues ou échelles appuyées sur des câbles porteurs et échafaudage situés à une hauteur supérieure à 6 mètres ; | 1/2 taux | 0,52 |
| Travaux de plomberie ; | 1/2 taux | 0,52 |
| Utilisation de solvants (tels que tétrachlorure de carbone ou trichloréthylène) ; | 1/2 taux | 0,52 |
| Travaux sur toitures et marquises ; | 1/2 taux | 0,52 |
| Travaux en permanence en soussol ; | 1/2 taux | 0,52 |
| Travaux en égouts, tranchées boueuses ou inondées, regards, chambres de vannes ou aqueducs autres que ceux considérés comme exigus ou particulièrement insalubres ou dangereux ; | 1/2 taux | 0,52 |
| Emploi de produits toxiques pour le traitement antiparasitaire des végétaux ; | 1/2 taux | 0,52 |
| Travaux exposant au risque de silicose ; | 1/2 taux | 0,52 |
| Travaux dans des puits de plus de 10 mètres de profondeur ; | 1/2 taux | 0,52 |
| Contrôle de peinture ; | 1/2 taux | 0,52 |
| Travaux de surveillance d’ouvrages d’art nécessitant l’utilisation d’échafaudages ou de dispositifs suspendus ; | 1/2 taux | 0,52 |
| Travaux de surveillance d’ouvrages d’art nécessitant l’utilisation d’échafaudages ou de dispositifs suspendus ; | 1/2 taux | 0,52 |
| Travaux de laboratoire ou de contrôle sur chantier nécessitant l’emploi de produits chimiques corrosifs ou toxiques ou nocifs ; | 1/2 taux | 0,52 |
| Travaux de décollage des casques d’éprouvettes de traction ; | 1/2 taux | 0,52 |
| Travaux effectués en toiture, en façade d’immeuble ou sur des poteaux et pylônes, à une hauteur supérieure à six mères ; | 1/2 taux | 0,52 |
| Travaux de menuiserie à la toupie sans guide ; | 1/2 taux | 0,52 |
| Décapage aux acides et soudure à l’arc (travaux de) ; | 1/2 taux | 0,52 |
| Manipulation à la main de masses lourdes (bacs à matériaux, extractions-malaxage, éprouvettes béton...) | 1/2 taux | 0,52 |
| Peinture et vernissage au pistolet | 1/2 taux | 0,52 |
| Soudure à l'arc ou aux gaz | 1/2 taux | 0,52 |
| Travaux de chaudronnerie (cisaillage, cintrage, tournage, mortaisage, perçage, fraisage, pliage, alésage) | 1/2 taux | 0,52 |
| Travaux de meulage | 1/2 taux | 0,52 |
| Travaux d'oxycoupage | 1/2 taux | 0,52 |
|  |  |  |
| **Catégorie II :**  **Travaux présentant des risque d’intoxication ou de contamination** |  |  |
| Surfaçage au souffre des éprouvettes de béton. | 1 taux | 0,31 |
| Utilisation de colles cellulosiques ; | 1/2 taux | 0,16 |
| Travaux de laboratoire et d’imprimerie ; | 1/2 taux | 0,16 |
| Manipulation, transport ou destruction de documents d’archives en décomposition ; | 1/2 taux | 0,16 |
| Préparation des plaques d’impression ; | 1/2 taux | 0,16 |
| Travaux exécutés dans des locaux où sont fabriqués ou manipulés des produits susceptibles d’incommoder l’agent, de brûler ou de détériorer ses vêtements (produits chimiques, délétères, corrosifs, gras ou pulvérulents) ; | 1/2 taux | 0,16 |
| Travaux de séchage et de calcination des boues (laboratoire d’analyse des eaux usées, station d’épuration, pollution) ; | 1/2 taux | 0,16 |
| Prélèvement de résidus d’usine d’incinération ou de décharge ; | 1/2 taux | 0,16 |
| Travaux d’entretien et de remise en état des batteries d’accumulateur ; | 1/2 taux | 0,16 |
| Pulvérisation de lubrifiant de véhicules sous pont élévateur ; | 1/2 taux | 0,16 |
| Travaux de remplissage d’avion-citerne avec des produits retardants. | 1/2 taux | 0,16 |
|  |  |  |
| **Catégorie III :**  **Travaux incommodes ou salissants** |  |  |
| Prélèvement d’eaux usées en station d’épuration ; | 1 taux | 0,15 |
| Travaux exécutés à l’intérieur de caissons ou voussoirs d’ouvrages d’art. | 1 taux | 0,15 |
| Conduite de machines assembleuses ; | 1/2 taux | 0,08 |
| Conduite et entretien des installations de chauffage central ou de chaudières | 1/2 taux | 0,08 |
| Conduite de machines de reproduction de documents ; | 1/2 taux | 0,08 |
| Travaux de ronéotypie ; | 1/2 taux | 0,08 |
| Graissage et réparation de moteurs de véhicules automobiles ; | 1/2 taux | 0,08 |
| Travaux d’archivage et de dépoussiérage occasionnels ou particulièrement incommodes ; | 1/2 taux | 0,08 |
| Confection des couches ; | 1/2 taux | 0,08 |
| Préparation de matières colorantes ; | 1/2 taux | 0,08 |
| Travaux de manutention en sous-sol. | 1/2 taux | 0,08 |